**Представляем Вашему вниманию дубовую ступень из цельной ламели сорта Экстра (без сучка), размером 40\*300\*1000 мм. Эта ступень является настоящей редкостью на рынке благодаря ширине цельной ламели на лицевой стороне в 70 мм, что делает ее идеальным выбором для изготовления деревянных лестниц. На обратной стороне допускается паркетная склейка и неболшой сучёк. Подойдёт также для лестниц на металлокаркасе и обшивки бетонных оснований для лестниц.**

**Обладая трехслойной склейкой с усиленным силовым краем, эта ступень максимально снимает внутреннее напряжение с древесины, препятствуя деформации ступени и делая её более прочной и долговечной. При этом на ребре ступени есть фаска, но мы можем предоставить фаски любого размера и количества по Вашему требованию.**

**К сожалению, из-за того, что используется клей класса D3, ступень предназначена только для использования внутри помещений. Однако, Вы можете использовать ее, не только для создания лестниц, но и в качестве порогов или подоконников.**

**Кстати, у дубовой ступени есть и свои минусы, она обычно дороже, чем стандартные ступени из других материалов. Но было бы ошибкой экономить на таком важном элементе интерьера, который будет использоваться многие годы.**

**Также, чтобы быть уверенным в покупке и правильном использовании ступени, необходима консультация специалиста. Мы рекомендуем Вам проконсультироваться с нашими экспертами, которые готовы помочь Вам с выбором и ответом на все вопросы. Сделайте правильный выбор и обратитесь к нашим специалистам уже сегодня.**